	규 격 시 방 서	문 서 번 호
		제(개)정일자	2014. 01. 01
	점등형표지병(MS-200)	개 정 번 호
		페 이 지	/

규격시방서

-점등형 표지병-

모델 : MS-200

㈜미라클산업

점등형표지병 MS-200	(주)미라클산업	A4(210mmx297mm)

1.	일반사항

1.1	적용범위

이 시방서는 점등형 노면표지병의 설치에 적용한다.

1.2   설치장소

자전거도로, 곡선부, 통행로의 변경구간, 교통섬, 인터체인지고어지역, 도로폭이 좁은 교량등 선형유도 또는 도로환경변화에 대한 운전자 및 보행자의 인식을 높일 필요가 있는 구간에는 우선 적용한다.

1.3   사용설명

점등형 노면표지병은 태양전지를 이용하여 주간에 전기를 발생시켜 저장하여 야간에 자체적으로 LED 빛을 발광하여, 일반적인 도로표지병의 재귀 반사능력에 대한 시인성 의 확보의 단점을 보완하여,  치명적 인사사고를 방지하는 목적으로 하여 운전자 및 보행자의 시인성을 향상시킨다.

2.	규격 및 제원

2.1	규격 및 제원

①전원방식 : 태양전지 ( Solar Module )발전에 의한 Lamp 점등

②설치간격 및 설치장소 : 1~5M , 그늘이 들지 않는 장소 (가로수그늘 이상없음)

③점등 및 점멸장식 : 태양전지 발전에 의한 일출 ,일몰을 고려한 (자동)점멸등 방식

2.2	규격 및 제원 기준

①부하용량 : 고휘도 LED Lamp ( DC3.2V/20mA )외 설치모델에 따른 제품용량

②재질 : 알루미늄케스팅, 폴리카보네이트

3.	구조 및 세부내역

다목적 태양광 표지병은 태양전지, 보호캡, 램프, 제어기, 축전지를 갖는 구조로

한다.

3.1  본 다목적 태양광 표지병은 다음과 같은 구성부로 이루어진다.

①태양 전지판( Solar Module )

②몸체(AL casting)

③보호덮개 ( Poly-Carbonate )

④LED 램프 ( Lamp )

⑤제어기( Charge Regulator Circuit P.C.B)

⑥축전지 ( Capacitator )

3.2  특허등록 제0325084호

3.2  건설 신기술 지정 162호

4.     세 부 구 조

4.1  태양전지판 ( Solar Module )

태양전지판은 Solar Module을 사용하며 태양전지판의 프레임은 폴리카보네이트

를 사용하여 밀봉 처리되어 습기 침투를 방지한 제품이어야 한다.

①용  량 : 4V 100mA- 단결정

②규  격 : MS-200

③수  량 : 1 개

4.2  몸체(AL casting)

알루미늄합금 다이케스팅 용으로 KSD 6006 과 동등 이상의 제품을 사용한다

양면: D132mm X W122mm X H20mm (모델명 : MS200 DS)

단면: D132mm X W122mm X H20mm (모델명 : MS200 SS)

형상은 유선형으로 하여 타이어 마찰력을 작게 한다.

4.3  보호덥개

몸체의 상면에 위치하며,  태양전지판을 안장 할 수 있는 투명한 사각 폴리카보네이트          로써 공간을(77X57mm)만들어 태양광을 집광하는 태양전지판의 안정성을 보완하며.            자체하중 및 바람에 의한 변형이 없어야

하고, 특히 밀봉부위는 변형되지 않도록 하여야 한다.

①규  격 : 크기 :77mm X 57mm.

②재  질 : 폴리카보네이트

③수  량 : 1개

4.4  LED램프

조명기구의 전압은 3.2V 이어야 하며 납품 승인 도면에 따라야 한다.

용  량 : DC 3.2V /20mA

4.5  제어기 ( Charge Regulator )

설치지역의 일출,일몰시간을 고려한 자동점등및 자동충전 자동소등외

다음의 기능을 가져야 한다.

①과충전 방지기능( Over charge protection circuit )

②과방전 방지 기능( Over discharge protection circuit )

③역전류 방지기능 ( Reverse current protection circuit )

4.6  축전지( Battery )

축전지는 완전 무보수 밀폐형이며, 태양광 전용 축전지를 사용한다.

①용  량 : LiFePo4

②Type   : 완전무보수 밀폐형

③수  량 : 1개

5.     설 치

태양광 매입등은 시공 상에 있어 완전한 설치가 되도록 하여야 하며, 작업자의 안전에 만전을

기하도록 하여야 한다.

5.1  설치위치는 설계도면에 따른다.

5.2  30-32Ø의 드릴을 사용하여 깊이 55mm-60mm 시공 터파기를 한다.

5.3  설계도면에 따라 홈파기를 시행하며 흙 또는 몰탈 되메우기는 토사의 다짐을 철저히                하여 설치후지반 침하가 발생치 않도록 한다.

5.4   터파기 바닥 면을 고르게 하여 표지병이 지면과 수평이 되도록 한다.

5.5   제품을  터파기 공간에 삽입하며  지면과 뜨거나 기울어지지 않도록 에폭시,실리콘등

으로 고정한다.(고정용재료는 시멘트이외의 것 을 사용한다.)

6.     색  상

6.1 표지병의 색상은 노면표지시 색채 규칙에 따를며 흰색.노랑색을 사용한다,

6.2 흰색은 진출입연결로 고어부등 동일방향 교통류의 분리 및 경계에 사용.

6.3 노랑색은 중앙선등 반대방향의 교통의 분리. 안전지대, 노상장애물 등 제한 및 지시를

표시하는데 사용한다.

7.    현장 품질관리

7.1  기구가 설계도면의 위치에 정상적으로 견고하게 설치되었는지 검사 하여야 한다.

7.2  설치 완료 후 점등시험을 하여 정상적으로 점등 되어야 한다.

7.3  제어기에 의한 점, 소등 시간(일출 및 일몰 후)이 정상적으로 작동 되어야 한다.

7.4  제품에 이상이 있을 경우에는 교체한 후 재시험을 하여야 한다.

8.   인도조건

8.1 인도조건은 수요기관이 요구하는 지정납품장소 하차도 또는 설치도로 한다.